附件一：

采购需求

一、采购范围及内容

供应商向采购人提供330个即开切角器及项目相关配套服务，采购内容具体如下：

（一）即开切角器的日常运营工作。供应商应根据采购人的要求，辅助采购人完成即开切角器的日常运营工作，确保即开切角器能够正常工作，满足日常切角需求。

（二）即开切角器硬件工具的配送。供应商应根据采购人的要求，提供即开切角器硬件工具的配送，确保硬件工具能够及时.准确的配送到中心指定收货库房地点。

（三）售后服务。供应商应提供设备的售后服务，并明确售后方式及相应响应时效，确保采购人或用户有疑问或设备出现故障时能够第一时间反馈并解决相关问题。设备出现问题需要返厂维修时，供应商需提供硬件工具往返的配送服务。

二、技术要求

（一）外观要求

1.体积应控制在70mm\*85mm\*95mm内；

2.为方便代销者及购彩者使用，应满足小巧便捷.结构简单的需求，由刀片和手压板组成，类似小型的剪刀或裁纸刀；

3.即开切角器质量应控制在105g内；

4.外观表面应光滑、平整、无划痕、毛刺等缺陷，同时外表美观、色彩协调；

5.外壳应采用高密度塑料材质，切刀片应采用优质材质钢板锻造，以确保其质量；

6.应具有良好的耐久性，能够在规定的使用寿命内高频次、长时间使用；

7.应具有足够的安全性，能够保证使用者的安全，没有误伤风险；

（二）设备基本参数要求

1.尺寸：不超过 200\*200\*200mm；

2.外壳材质：abs 塑料；

3.内部机芯材质：金属材质；

4.切刀材质：金属材质；

5.支持票种：5-50元标准即开型彩票；

6.切票能力：一次切票数量不低于10 张.设备完全支持即开票右上角沿线剪角；

7.切票速度：不高于5s；

8.安全设计：具备安全防护机制；

9.切割方式：剪角式，支持票面“剪角作废 ”虚线位置全切；

10.废票收集：带有垃圾收集盒；

11.操作方式：带有物理按键；

12.指示显示：带有指示灯、声效提示功能；

13.输入电源：220V；

14.输出电源：DC 24V 5A；

15.工作噪音：≤70dB。

（三）验收要求

1.货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；

2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏.损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿；

3.供应商应提供完备的说明书、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）设备参数与采购要求一致，指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在设备使用期间所出现的问题得到解决，并使用正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（5）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

（四）安全防护

该切角器在设计和方案中，应充分考虑安全性设计，配备安全防护设施。

三、供货周期

供货周期以发出双方签订合同之日起一个月内。

四、设备配送

（一）交货地点：采购人指定一个收货库房地点；

（二）设备的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担；

（三）设备为原厂商未启封全新包装，所有设备的附件必须齐全；

五、售后服务

（一）服务要求

1.供应商有责任在保证安全和质量的前提下提供售后服务，包括：技术咨询、使用说明书等；

2.在保修期内，供应商应提供7×24小时的电话服务支持；

3.供应商承担免费保修期内的设备正常使用故障的维修的一切费用（因采购人原因造成的故障除外）。供应商需负责全市范围内中标设备的配件维修.各零部件更换等售后服务；

4.即开切角器出现故障时，供应商接到采购人或采购人指定人员的通知后，应在第一时间（30分钟内）介入，并尽早解决。如无法解决，应提供返厂服务，同时配送替代即开切角器供采购人使用；

（二）保修要求

1.投标人应承诺免费保修期的期限：一年；

2.供应商向采购人提供的设备在质量、外观、包装等各方面，均应符合双方约定的技术标准，未明确之事项需不低于法律法规及行业相关标准及供应商出货给其他客户的标准。验收已交付物如非外因.人为损坏的外观及元器件，服务期内均由供应商免费维修，服务期后按照协商价格进行维修。

六、响应文件编写目录

1.工商营业执照副本复印件加盖公章；

2.供应商报价单及明细加盖公章；

3.综合实力-公司介绍加盖公章；

4.法定代表人及项目联系人身份证复印件加盖公章。

七、响应文件编写和递交要求

纸质版询价响应文件1份，装订密封，密封口处须骑缝加盖投标人单位公章。